|  |  |
| --- | --- |
| Imagen | Dimensión |
|  | Diámetro mayor (base) de 62.445 mm  Diámetro mayor de área de enroscado 50 mm  Diámetro menor de perforación 45 mm  Una impresión con soportes y otra sin soportes  En:  Rosca1 |
|  | Diámetro mayor de 62.445 mm  Diámetro menor (interno) 54 mm  Una impresión con soportes y otra sin soportes  En:  Rosca2 |